Moderní materiály a technologie ve stavebnictví - NOVINKY 2018

8:30 - 9:00

Prezence

Seminář není zpoplatněn

9:00 - 9:25

Ytong YQ - inteligentní řešení pro NED a PD

Ucelený systém Ytong YQ umožňující snadná řešení NED, PD a BD od základů po střechu.

Xella CZ, s.r.o.

9:25 - 10:00

Rekuperační jednotky a větrací systémy

Řízené větrání rodinných a bytových domů, včetně rekonstrukcí. Rekuperační jednotky a větrací systémy pro rezidenční i komerční výstavbu.

 ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.

10:00 - 10:25

Stavební materiály LIAPOR

Stavební materiály LIAPOR v praxi, novinky, lehký beton Liapor Mix a Liapor MIX-final.

Lias Vintířov, lehký stavební materiál k.s.

10:25 - 10:45

Přestávka, občerstvení

10:45 - 11:35

Inteligentní stavební díly pro bytovou výstavbu

Stropní systém Dennert DX zamezuje vzniku prasklin ve stropech a šetří práci vybouráváním dodatečných technologických prostupů. Jedinečný, energeticky úsporný, stropní systém vytápění/chlazení, vzduchotechnika integrovaná ve stropě.

Dennert Baustoffwelt GmbH

11:35 - 12:10

Nové možnosti sádrokartonu

Sádrokartonové konstrukce s vysokopevnostními deskami Habito jsou díky svým výjimečným vlastnostem naprosto srovnatelné s tradičním zdivem, a to jak z pohledu akustické účinnosti a požární odolnosti, tak i mechanické odolnosti či únosnosti břemen, rychlosti výstavby i povrchové úpravy pro nejvyšší požadavky na estetiku.

Luboš Muknšnábl, divize Rigips, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.

12:10 - 12:45

AKU Kompakt 21 broušená

Nové systémové řešení zvukoizolačních stěn.

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.

12:45 - 13:10

Speciální prvky do stavebních konstrukcí

Jedná se především o prvky Isokorb k přerušení tepelných mostů, prvky Tronsole k útlumu kročejového hluku na schodištích, smykové trny k přenosu vysokých smykových sil v dilatačních spárách a výztuž proti protlačení nad sloupy v monolitických stropních deskách.

Schöck-Wittek s.r.o.

13:10 - 13:45

Inteligentní stavební systém LIVETHERM pro provádění nízkoenergetických či pasivních staveb

Představení systému – přesné zdící bloky š. 400 mm s integrovanou polystyrénovou izolací. Řešení konkrétních stavebních detailů se zaměřením na realizace pohledových konstrukcí.  
Referenční stavby, podpora pro projektanty - Technický katalog.

BETONOVÉ STAVBY – GROUP, s.r.o.

13:45 - 13:55

Diskuze, slosování dotazníků

13:55 - 14:25

Oběd